2020년 12월 경관위원회(서면심의) 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건 : 조촌동 760-26번지 다가구주택 신축공사 외 3건

❍ 의견조회 : 2021. 1. 8.~1. 14.

❍ 심의위원 : 경관위원회 위원

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	심의결과
1	조촌동 근린생활시설 및 단독주택 신축공사	민간	조건부의결
2	조촌동 760-7, 8번지 다가구주택 신축공사	민간	원안의결
3	미룡동 438-30번지 외 2필지 오피스텔 신축공사	민간	조건부의결
4	미룡동 438-31번지 외 4필지 오피스텔 신축공사	민간	조건부의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
조촌동 근린생활시설 및 단독주택 신축공사	<조건사항> ∙ 입면 요철부분의 디자인 간소화 및 강조색(스타코플렉스) 조정 - 정면 톱니부분의 형태가 과하여 디자인 간소화 필요 - 강조색의 채도가 너무 높아 부조화스럽고 이질감 있으므로 옅은 브라운 계열이나 베이지 계열로 1층 기둥 및 벽과 매치시키는 방안 검토 <권고사항> ∙ 창호주변 벽돌쌓기 방법 변경 및 창대석 적용 검토 ∙ 현재 2,750mm인 2~3층의 층고를 높일 수 있는지 검토 필요 ∙ 식재계획 재고
조촌동 760-7, 8번지 다가구주택 신축공사	<권고사항> ∙ 정면과 후면의 기둥색상 일치 검토 ∙ 옥상녹화 방안 검토 ∙ 2~3층의 다가구주택 (5)와 (6)의 출입구 간섭발생 우려되므로 수정 검토 ∙ 주차 시 가장 안쪽의 화단사이 주차구획은 이용하기 어려우므로 통로폭 (1층 평면도 □, □사이)을 늘리는 방안 검토
미룡동 438-30번지 외 2필지 오피스텔 신축공사	<조건사항> ∙ B동 건물과 건축선 일치 및 코너부분에 공개공지 적용 ∙ A, B 두 동의 지붕형태를 동일하게 적용 ∙ 외벽면의 색채조정 필요(한색보다 난색계통 적용 필요) <권고사항> ∙ 코어부분의 상부 크라운 계획을 통한 경관향상 방안 검토 ∙ 주변건물과 조화를 고려하여 층수를 낮추는 방안 검토 ∙ 4~9층 출입구가 마주보고 있어 프라이버시 침해 우려되므로 수정 검토 ∙ 동별 이격거리를 확보하여 주차경계 명확하게할 필요가 있음 ∙ 자동차 진출입 시 가시각 확보를 위해 조경공간보다 보행자를 위한 오픈스페이스 적용 검토
미룡동 438-31번지 외 4필지 오피스텔 신축공사	<조건사항> ∙ A, B 두 동의 지붕형태를 동일하게 적용 ∙ 외벽면의 색채조정 필요(한색보다 난색계통 적용 필요) <권고사항> ∙ 주변건물과 조화를 고려하여 층수를 낮추는 방안 검토 ∙ 코어부분의 상부 크라운 계획을 통한 경관향상 방안 검토 ∙ 주변건물과 조화를 고려하여 층수를 낮추는 방안 검토 ∙ 4~9층 출입구가 마주보고 있어 프라이버시 침해 우려되므로 수정 검토 ∙ 동별 이격거리를 확보하여 주차경계 명확하게할 필요가 있음

▢ 참석자 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건축	군산대학교	문창호	- 군산대학교 건축과 교수	위원장
	두산건축	이두필	- 두산건축사 대표
경관	우석대학교	최승희	- 우석대학교 건축학과 교수
도시	(유)어반플랜	서종주	- (유)어반플랜 대표
디자인	군산대학교	한세민	- 군산대학교 공간디자인 융합기술학과 교수