■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.2.18.

건축종별

[  ] 신축,     [ ○ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 군산시청

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 산북동

번지 3350외12

관련지번

대지면적 34,795㎡

용도지역(지구,구역) 생산녹지지역,

건축물현황

건축면적4,601.84㎡

건폐율  14.75 %

층수  지하 : 층/ 지상:2층

주용도 운동시설

구조철골철근콘크리트구조

건축물 동수     증축 1동

최고높이 20㎡

용적률 20.16%

연면적 합계 7,117.30m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결사항	심 의 의 견
원안의결	□ 특이사항 없음
조건부 의 결	□ (조건)SRC기둥에 철근 접착상세도를 추가할 것 □ (조건)기초구조평면도에 파일길이 명시할 것 □ (조건)철골보 상세해석결과 추가할 것 □ (조건)시공시 건축구조기술사의 관계전문기술자 협력을 실시할 것
조건부 의 결	□ (조건)재료강도 표기가 구조도와 구조계산서 개요 부분이 상이하므로 일원화해서 혼동이 없도록 하시기 바람. □ (조건)기둥이음을 볼트접합과 함께 용접접합도 제시하여 현장에서 융통성 있게 적용할 수 있도록 할 것 □ (조건)Baseplate계산 근거가 누락됨(앵커볼트 형태는 구조계산 근거에 제시된 형태로 구조도를 작성하기 바람.

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]