■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.5.13.

건축종별

[○] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 고석원

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 조촌동

번지 779-5

관련지번

대지면적 2,695.10㎡

용도지역(지구,구역) 준주거지역,

건축물현황

건축면적 1,062.20㎡

건폐율  39.41 %

층수  지하 : 2층

주용도 변전소

구조철골철근콘크리트구조

건축물 동수 1    신축 1동

최고높이 9.3㎡

용적률 73.69%

연면적 합계 1,986.20m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(미관)

분야

의결사항	심의의견
조건부 의 결	□ 옥상 조경에 대한 구조보강 검토 및 벤치,파고라등 휴게공간 확보 □ 건물 전면에 간판디자인 반영 검토
	□ 조경수 계획에 남천나무 추가 반영할 것.
	□ 간판디자인 반영할 것.
	□ 주차공간이 부족함으로 지상조경을 옥상조경에 반영하고 지상조경 부분을 주차공간으로 추가 확보 할 것.

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.5.13.

건축종별

[  ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [ ○ ] 기타

건축주

성명(법인명) 두드림지역아동센터

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동

번지 732

관련지번

대지면적 420㎡

용도지역(지구,구역) 준공업지역,

건축물현황

건축면적 251.13㎡

건폐율   %

층수  지하 : 층/ 지상:3층

주용도 근린생활시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수     신축 1동

최고높이 11.8㎡

용적률 176.7%

연면적 합계 742.14m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(화재안전)

분야

의결사항	심의의견
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.5.13.

건축종별

[  ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [ ○ ] 기타

건축주

성명(법인명) 새봄어린이집

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 산북동

번지 3602-2

관련지번

대지면적    ㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역,

건축물현황

건축면적 310.89㎡

건폐율  58 %

층수  지하 : 층/ 지상:3층

주용도 노유자시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수     신축 1동

최고높이 11.2㎡

용적률 91.18%

연면적 합계 597.6m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(화재안전)

분야

의결사항	심의의견
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]