■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.6. 17
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 옥도면 장자도리 산2-1외 3
	번지		관련지번 41, 42, 66-1
	대지면적 홍보관2,033㎡ 주민센터 587㎡		용도지역(지구,구역) 계획관리지역,
건축물현황	건축면적주민센터230㎡ 홍보관 90㎡		건폐율 주민센터39.18 % 홍보관 4.42%			주민센터 : 3층 홍보관 : 1층
	주용도 제1종 근생		구조철근콘크리트구조 철골조			건축물 동수 2 신축 2동
	최고높이 11.5㎡		용적률 주민세터 99.65% 홍보관 4.42%			연면적 합계 주민센터585m2 홍보관 90m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축) 분야	【조건】 □ 장자어화 주민센터의 경우 조경면적은 법적으로 필요 없으나, 계획면적을 42㎡로 계획하였으므로 과업지시서에 과업지시 내용추가 □ 장자어화 주민센터의 경우 조경을 계획하였으므로 계획면적에 맞는 조경공사비를 산출하여 건축공사비에서 제척하여 기재바람. □ 연면적이 500㎡이상이므로 에너지 절약계획서 작성의무 대상임. □ 공공건축물은 용도에 따라 다르므로 B/F의 인증이 해당되는지 면밀히 검토 바라며, 해당될 경우 진□출입로 및 경사로와 장애인 화장실 면적은 재검토 되어야함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]