■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 8. 24.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 유한회사창장실업
대지현황	대지위치 군산시 내흥동 913-4
			관련지번
	대지면적 847.4㎡		용도지역(지구,구역) 신역세권 택지개발지구
건축물현황	건축면적 450.59㎡		건폐율 53.17%			층수 지상3층
	주용도 제1,2종근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 17M		용적률 140.34%			연면적 합계 1,189.28㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	지구단위계획에 따른 외부 마감재 색채 등을 고려하여 도시경관에 지장이 없도록 할 것 외장재료(평철난간 등) 선정 시 주변환경에 지장이 없는 것으로 선정 요망 향나무 계통은 장미과와 중간기주, 유지 관리상 재검토 필요 주차 대수 7대에서 8대 검토 계단 형태 변경 검토 도로에서 이격거리 검토 외부 마감 색채 기호 표시 각층 방화구획에 따른 표기 명확히 할 것 인접대지에 인접한 부분(1.5M 이내)의 마감재 및 방화창 표기를 명확히 할 것 부출입구(1층) 방풍실 추가 검토 요망 장애인 편의시설 주출입 접근로 반영(도면 표기)
심의결과	[ ] 원안 의결 [❍] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]