■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2026.1.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 경남기업(주)
대지현황	대지위치 군산시 미장동 511번지 외 1필지
	대지면적 1,762.5㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 지구단위계획구역
해체건축물현황	건축면적 899.1㎡		구조 일반철골구조		층수 지상 1층
					건축물 동수 1개동
	주용도 가설건축물(견본주택)		최고높이 8.7m
					연면적 899.1㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 45쪽 우측 상부 그림에서 부재 절단시 유도로프와 줄걸이에 대한 추가 검토 필요 • 빔커터 사용시 보조 인력 배치로 절단 빔의 회전 및 낙하에 주의 시공 • 해체 계획서에 의거 사고 없는 해체 작업이 필요 • 해체 세부 계획 도면화 • 안전관리 및 환경관리 계획 도면화 • 소음 dB 규정을 기록해서 지키도록 할 것 (예시: 60dB)
심의결과	[ 0 ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]