	메추리사의 건축
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	1. 메추리사 건축에 필요한 기본지식 
가. 가정 메추리사육에는 소수의 메추리만 사육하는 장소가 적합한 데 주택의 나무가 있는 쪽을 이용하면 특별히 메
     추리사를 설치할 필요가 없고, 부업이 나 전업 메추리사육사는 경영에 적합한 독립적인 곳에 설치해야 한다. 

나. 관리인이 관찰하기 쉬운 주택부근에 건축하되 자연을 이용할 사양관리가 편 리한 장소가 좋다. 

다. 장소선택은 메추리사를 남향부터 동향에 이르는 곳이면 되지만 메추리사내가 밝아야 하며, 여름에는 시원하고, 
     겨울에는 따뜻한 곳이면 더욱 좋다. 

라. 개, 고양이 및 쥐 등의 침입을 방지할 수 있도록 건축해야 한다. 

마. 건물 높이와 지붕을 이상적으로 하여 폭염과 강추위가 실내에 파급되는 영향을 최소한으로 줄이면서 건축비가 
     많지 않아야 한다. 그림 1과 같은 여러가지 종류의 메추리사를 높이 3.6~4.5m가 되도록 지어야 한다. 주위의 
     벽은 내측을 방수재료로 하는 등 2층벽을 쌓아 보온효과를 높여야 하며, 적당히 창을 설치하여 광선이 실내 깊
     숙한 곳까지 도달하도록 하고, 환기를 조절할 수 있는 통풍장치가 필요하다. 외적의 침입을 막기 위해 창에는 직
     경 1.5㎝폭의 능형철망 등을 외측에 부착하여야 한다. 
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그림 1. 메추리축사의 여러 가지 형태

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	바. 메추리사와의 사육상의 수세, 청소, 소독 등을 용이하게 할 수 있어야 한다. 

사. 천장의 높이는 바닥으로 2.0~2.7m가 적당한데부터 낮으면 여름에 더위를 피하기 어렵고, 단위면적당 수용마리
     수가 적어지므로 건축비가 너무 많이 들지않는 범위내에서 설계하지만 겨울철의 보온효과를 충분히 고려하여 
     건축해야 한다. 

아. 천장에도 적당한 장소에 환기창을 설치하되 윗부분에 직경 1.5㎝ 정도의 능 형철망을 설치하여 여름에는 개방하
     고, 겨울에는 적당히 메추리사내의 환기 와 온도를 조절할 만큼 열어둔다. 

자. 메추리사의 면적은 메추리 수용마리수에 따라 다르지만 일반적으로 3.3㎡당 500마리를 표준으로 한다. 전업경영
     을 위해서는 경제목적상 사육마리수가 많을수록 좋으므로 사육상을 5단 대신 10단으로 하면 사육마리수를 2배
     로 증가시킬 수 있다. 

  따라서 관리자가 메추리를 한눈에 모두 관찰할 수 있도록 설계하여 사료와 물의 유무, 사육상내의 메추리의 상태를 편리하게 관찰할 수 있도록 설계해야 한다. 

2. 소형 메추리사 
가. 소형메추리사(그림 2)의 모형을 보면 길이 3.6m, 폭 1.8m, 평면적 6.6㎡로서 전면의 높이는 2.4m, 측면의 높이는
     2.1m로 하고, 창틀의 철망은 직경 1.5㎝ 로 하였으며, 내벽은 두꺼운 방수판장으로 한 것이다. 

나. 메추리사 내부는 출입구 근처에 0.9×1.8m로하여 사료나 기타용구를 저장하 도록 하고, 사육실은 2.7×1.8m가 
     되도록 해야 한다. 또한 천장의 높이는 2.1m로 하였으며, 배기창문은 2개소에 폭 0.3m와 길이 0.6m의 사각형으
     로 하여 직경 1.5㎝의 능형철망을 바깥쪽에 씌워서 환기를 조절하도록 해야하며, 메추리사의 전면 위쪽에 
     0.3×0.6m의 틀을 1.2×0.6m가 되도록 설치한다. 채광과 통풍을 위해 메추리사 전면, 후면 및 좌우에 창을 설치
     하였고, 창에는 모두 바깥쪽에 직경 1.5㎝의 철망을 씌웠는데 모두 이중창으로 한다. 

다. 야간의 점등용으로는 천장 배기구명의 중간에 전등을 설치하도록 한다. 사 육실의 양측에 사육장을 5~6단으로 
     쌓는데 6단일 때 좌우에 4열로 병행해 서 중앙을 통로로 이용하여 먹이주기, 물주기, 알수집 및 똥제거시 편리하
     도 록 해야 한다. 따라서 1실에는 메추리를 600~700마리씩 수용할 수 있는 것이다. 
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그림 2. 소형메추리사의 모형도

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 중형 메추리사 
가. 메추리사의(그림 3) 모형은 2,000~3,000마리를 사육할 수 있어 반전업 메추 리 사육에 적당하다.
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그림 3. 중형메추리사의 모형도

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	나. 길이 5.4m, 폭 3.6m로 면적은 약 19.8㎡인데 이 중 약 6.6㎡(1.8×3.6m)를 사 료와 기구류의 보관장소로 이용하
     되 시기에 따라서는 병아리 기르는 방으로 이용할 수도 있는 이러한 중형메추리사의 실제 사육실은 13.2㎡ 정도
     가 된다. 

다. 사육상은 폭 0.9m, 길이 0.3m 그리고 높이는 0.1m의 크기로 하여 8~9단으 로 쌓아 16열로 배열하여 사용한다. 
     양쪽 사육상의 사이는 폭이 약 1.2m가 되는 통로로 내며, 천장의 양 실의 중앙부에 전등을 설치하여 점등관리에 
     대비한다. 

  중형 메추리사의 전후 좌우 벽에도 2중창을 설치하는데 그 설치요령은 소형 메추리사의 설치요령과 동일하게 하면 된다. 

4. 대형 메추리사 
가. 1개의 축사내에 5,000~6,000마리의 메추리를 수용할 수 있는 대형 메추리 사육사(그림 4)이다. 길이 7.2m, 
     폭4.5m 그리고 벽의 높이는 2.7m로 한 것이다. 

나. 사육상은 8단으로 쌓되 각각 8열로 세우고, 사육상 양측사이에 1.2m의 통로 를 내며, 기타 창문, 전기배열, 이중
     벽 등은 소형 메추리사와 같은 방법으로 건축한다. 
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그림 4. 대형메추리사의 모형도
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