공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2026. 1. 26. ~ 2026. 2. 1. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	9.4	2.2	13.913	0.399	Ⅳ지역
대야하수	6.8	7.2	2.6	8.363	0.051	Ⅰ지역
옥서하수	3.3	3.1	1.8	9.393	0.042
서수하수	6.6	4.7	1.5	3.620	0.032