석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	12441				접수일		2012.11.01
제출인	상호(대표자) (주)일화건설						사업자등록번호
	주소 대전광역시 중구 태평동 335-13 (전화번호: )
건 축 물	건물명 군산 곡물사이로 철거 및 포장공사 선공사						위치 군산시 소룡동 43-2
	연면적 (㎡) 671.7 (㎡)						작업기간 2012.10.05 ~ 10.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 천장재 : 366.9 (㎡),벽재304.8 (㎡)
측정기관	대표자 석면안전관리지원센타(주)						사업자등록번호
	주 소 대전광역시 중구 동서대로 1356(201호)
측정 일시	2012.10.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	1	부지경계선1				0.002		기준치 미만
	2	부지경계선2				0.002		기준치 미만
	3	부지경계선3				0.003		기준치 미만
	4	부지경계선4				0.001		기준치 미만
	5	음압기배출구지점				0.003		기준치 미만
	6	위생설비입구				0.002		기준치 미만
	7	폐기물반출구지점				0.001		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년11월01일
제출인				(주)일화건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	12441				접수일		2012.11.01
제출인	상호(대표자) (주)일화건설						사업자등록번호
	주소 대전광역시 중구 태평동 335-13 (전화번호: )
건 축 물	건물명 군산 곡물사이로 철거 및 포장공사 선공사						위치 군산시 소룡동 43-2
	연면적 (㎡) 671.7 (㎡)						작업기간 2012.10.05 ~ 10.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 천장재 : 366.9 (㎡),벽재304.8 (㎡)
측정기관	대표자 석면안전관리지원센타(주)						사업자등록번호
	주 소 대전광역시 중구 동서대로 1356(201호)
측정 일시	2012.10.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	1	부지경계선1				0.003		기준치 미만
	2	부지경계선2				0.002		기준치 미만
	3	부지경계선3				0.002		기준치 미만
	4	부지경계선4				0.001		기준치 미만
	5	음압기배출구지점				0.003		기준치 미만
	6	위생설비입구				0.002		기준치 미만
	7	폐기물반출구지점				0.002		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년11월01일
제출인				(주)일화건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]