석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1290				접수일		2013.01.11
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.002		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.005		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월09일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1291				접수일		2013.01.11
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.002		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월10일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1641				접수일		2013.01.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.003		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월11일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1642				접수일		2013.01.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.002		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.002		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.002		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.001		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.002		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월12일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1643				접수일		2013.01.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.003		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.003		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.003		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.004		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월13일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	1871				접수일		2013.01.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.005		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.005		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.006		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월14일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2224				접수일		2013.01.18
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.005		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.004		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.006		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.006		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.003		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.005		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.006		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월15일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2449				접수일		2013.01.22
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.003		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.004		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월16일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2450				접수일		2013.01.22
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.003		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.006		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.005		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.006		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.006		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월17일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2659				접수일		2013.01.23
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.006		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.005		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월18일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2661				접수일		2013.01.23
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.003		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.005		백석면
	#11	폐기물 보관지점-4				0.006		백석면
	#12	폐기물 보관지점-5				0.005		백석면
	#13	폐기물 보관지점-6				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월19일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2658				접수일		2013.01.23
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	#3	폐기물 보관지점-3				0.005		백석면
	#4	폐기물 보관지점-4				0.005		백석면
	#5	폐기물 보관지점-5				0.005		백석면
	#6	폐기물 보관지점-6				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월20일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3810				접수일		2013.01.31
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
		우천으로 인하여 측정 불가
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월21일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3392				접수일		2013.01.29
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.002		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물 보관지점-3				0.003		백석면
	#4	폐기물 보관지점-4				0.003		백석면
	#5	폐기물 보관지점-5				0.003		백석면
	#6	폐기물 보관지점-6				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월22일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3811				접수일		2013.01.31
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.23
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
		우천으로 인하여 측정 불가
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월23일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3322				접수일		2013.01.29
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	#3	폐기물 보관지점-3				0.003		백석면
	#4	폐기물 보관지점-4				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월24일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3323				접수일		2013.01.29
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.25
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월25일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3393				접수일		2013.01.29
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.26
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월26일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3397				접수일		2013.01.29
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.27
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월27일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3812				접수일		2013.01.31
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월28일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3813				접수일		2013.01.31
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.006		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월29일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3978				접수일		2013.02.01
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월30일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	3979				접수일		2013.02.01
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.01.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월31일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4287				접수일		2013.02.05
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
		우천으로 인하여 측정불가
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월01일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4288				접수일		2013.02.05
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.02
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월02일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4289				접수일		2013.02.05
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.03
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월03일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4420				접수일		2013.02.06
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월04일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4663				접수일		2013.02.07
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월05일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4855				접수일		2013.02.08
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.006		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월06일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	4856				접수일		2013.02.08
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월07일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5343				접수일		2013.02.14
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월08일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5343				접수일		2013.02.14
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월09일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5343				접수일		2013.02.14
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월10일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5343				접수일		2013.02.14
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월11일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5419				접수일		2013.02.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월12일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5419				접수일		2013.02.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월13일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5419				접수일		2013.02.15
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월14일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5627				접수일		2013.02.18
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월15일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5823				접수일		2013.02.19
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월16일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	5823				접수일		2013.02.19
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월17일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6148				접수일		2013.02.21
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월18일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6148				접수일		2013.02.21
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월19일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6148				접수일		2013.02.21
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	#10	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월20일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6497				접수일		2013.02.25
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물 보관지점-3				0.004		백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월21일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6497				접수일		2013.02.25
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	#3	폐기물 보관지점-3				0.003		백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
								백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월22일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6633				접수일		2013.02.26
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.23
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월23일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6633				접수일		2013.02.26
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.02.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물 보관지점-2				0.004		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년02월24일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	8617				접수일		2013.03.14
제출인	상호(대표자) : (유)비전건설						사업자등록번호
	주소 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호 : 063-245-4356)
건 축 물	건물명 : 신흥2 재해위험지구 정비사업						위치 군산시 신흥동 15-10번지 외 79지번
	연면적 (㎡) : 7,736㎡						작업기간 2013.01.09 ~ 2013.06.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,822.35㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.03.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계-1				0.001		백석면
	#2	부지경계-2				0.001		백석면
	#3	부지경계-3				0.001		백석면
	#4	부지경계-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	거주자 주거지역-1				0.002		백석면
	#7	거주자 주거지역-2				0.002		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.003		백석면
	석면 배출허용기준 : 0.01개/cc
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년03월12일
제출인				(유)비전건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]