석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18570				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	거주자 주거지역-1				0.004		백석면
	#6	거주자 주거지역-2				0.005		백석면
	#7	위생설비				0.005		백석면
	#8	폐기물 보관지점-1				0.004		백석면
	#9	폐기물 보관지점-2				0.005		백석면
	#10	작업장주변 실외				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18921				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.001		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.005		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.005		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.006		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18922				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.002		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.004		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18923				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.005		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.006		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.005		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.004		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19044				접수일		2013.06.12
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.004		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.004		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.004		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.004		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19408				접수일		2013.06.13
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.004		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.004		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.004		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.003		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.004		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.004		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.004		백석면
	#16	폐기물보관지점-8				0.004		백석면
	#17	폐기물보관지점-9				0.004		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19409				접수일		2013.06.13
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물반출구				0.002		백석면
	#2	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#3	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19582				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물반출구				0.004		백석면
	#2	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-2				0.004		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19583				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물반출구				0.002		백석면
	#2	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-2				0.001		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19687				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.002		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19687				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.001		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21426				접수일		2013.06.28
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.26
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.003		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.004		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.004		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.002		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.002		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
	#16	폐기물보관지점-8				0.002		백석면
	#17	폐기물보관지점-9				0.003		백석면
		폐기물보관지점-10				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21444				접수일		2013.06.28
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.27
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.002		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.001		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.003		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.003		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.002		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
	#16	폐기물보관지점-8				0.003		백석면
	#17	폐기물보관지점-9				0.003		백석면
	#18	폐기물보관지점-10				0.003		백석면
	#19	폐기물보관지점-11				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	21664				접수일		2013.07.01
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	위생설비				0.004		백석면
	#6	작업장주변-실외				0.002		백석면
	#7	거주자주거지역-1				0.002		백석면
	#8	거주자주거지역-2				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.003		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.004		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.004		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.002		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
	#16	폐기물보관지점-8				0.004		백석면
	#17	폐기물보관지점-9				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	22045				접수일		2013.07.03
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.003		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.003		백석면
	#6	부지경계선-6				0.003		백석면
	#7	부지경계선-7				0.004		백석면
	#8	부지경계선-8				0.003		백석면
	#9	부지경계선-9				0.003		백석면
	#10	부지경계선-10				0.003		백석면
	#11	부지경계선-11				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	22046				접수일		2013.07.03
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.02
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.003		백석면
	#3	부지경계선-3				0.003		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.002		백석면
	#6	부지경계선-6				0.003		백석면
	#7	부지경계선-7				0.003		백석면
	#8	부지경계선-8				0.003		백석면
	#9	부지경계선-9				0.002		백석면
	#10	부지경계선-10				0.003		백석면
	#11	부지경계선-11				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	22419				접수일		2013.07.05
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.03
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.002		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	부지경계선-5				0.002		백석면
	#6	부지경계선-6				0.001		백석면
	#7	부지경계선-7				0.001		백석면
	#8	부지경계선-8				0.001		백석면
	#9	부지경계선-9				0.002		백석면
	#10	부지경계선-10				0.002		백석면
	#11	부지경계선-11				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	22780				접수일		2013.07.08
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.002		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.001		백석면
	#6	부지경계선-6				0.002		백석면
	#7	부지경계선-7				0.003		백석면
	#8	부지경계선-8				0.003		백석면
	#9	부지경계선-9				0.003		백석면
	#10	부지경계선-10				0.002		백석면
	#11	부지경계선-11				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	23018				접수일		2013.07.09
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.002		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.002		백석면
	#6	부지경계선-6				0.001		백석면
	#7	부지경계선-7				0.002		백석면
	#8	부지경계선-8				0.002		백석면
	#9	부지경계선-9				0.002		백석면
	#10	부지경계선-10				0.003		백석면
	#11	부지경계선-11				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	23272				접수일		2013.07.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.002		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.002		백석면
	#6	부지경계선-6				0.001		백석면
	#7	부지경계선-7				0.002		백석면
	#8	부지경계선-8				0.002		백석면
	#9	부지경계선-9				0.002		백석면
	#10	부지경계선-10				0.003		백석면
	#11	부지경계선-11				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	23578				접수일		2013.07.12
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.002		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.002		백석면
	#6	부지경계선-6				0.002		백석면
	#7	부지경계선-7				0.002		백석면
	#8	부지경계선-8				0.002		백석면
	#9	부지경계선-9				0.003		백석면
	#10	부지경계선-10				0.002		백석면
	#11	부지경계선-11				0.001		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	23691				접수일		2013.07.12
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.002		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.003		백석면
	#6	부지경계선-6				0.003		백석면
	#7	부지경계선-7				0.004		백석면
	#8	부지경계선-8				0.002		백석면
	#9	부지경계선-9				0.003		백석면
	#10	부지경계선-10				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	23798				접수일		2013.07.15
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.002		백석면
	#2	부지경계선-2				0.003		백석면
	#3	부지경계선-3				0.003		백석면
	#4	부지경계선-4				0.003		백석면
	#5	부지경계선-5				0.004		백석면
	#6	부지경계선-6				0.003		백석면
	#7	부지경계선-7				0.003		백석면
	#8	부지경계선-8				0.002		백석면
	#9	부지경계선-9				0.002		백석면
	#10	부지경계선-10				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24088				접수일		2013.07.16
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
	#5	폐기물보관지점-5				0.002
	#6	폐기물보관지점-6				0.001
	#7	폐기물보관지점-7				0.002
	#8	폐기물보관지점-8				0.002
	#9	폐기물보관지점-9				0.002
	#10	폐기물보관지점-10				0.002
	#11	폐기물보관지점-11				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24089				접수일		2013.07.16
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
	#5	폐기물보관지점-5				0.001
	#6	폐기물보관지점-6				0.003
	#7	폐기물보관지점-7				0.002
	#8	폐기물보관지점-8				0.002
	#9	폐기물보관지점-9				0.002
	#10	폐기물보관지점-10				0.002
	#11	폐기물보관지점-11				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24340				접수일		2013.07.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.15
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
	#5	폐기물보관지점-5				0.002
	#6	폐기물보관지점-6				0.001
	#7	폐기물보관지점-7				0.002
	#8	폐기물보관지점-8				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24858				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.16
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
	#5	폐기물보관지점-5				0.001
	#6	폐기물보관지점-6				0.003
	#7	폐기물보관지점-7				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24823				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.17
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
	#5	폐기물보관지점-5				0.003
	#6	폐기물보관지점-6				0.003
	#7	폐기물보관지점-7				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	24824				접수일		2013.07.22
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.18
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.001
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25087				접수일		2013.07.23
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.19
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25074				접수일		2013.07.23
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25076				접수일		2013.07.23
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25226				접수일		2013.07.24
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	25471				접수일		2013.07.25
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.004
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.25
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.07.29
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.26
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26625				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.27
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26626				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.28
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26627				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26628				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.30
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.004
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년07월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26629				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.07.31
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년08월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26630				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.08.01
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002
	#2	폐기물보관지점-2				0.002
	#3	폐기물보관지점-3				0.003
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년08월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	26631				접수일		2013.08.04
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 미원지구 주거환경개선사업 지장물 철거공사						위치 군산시 미원동 311번지 등 160동
	연면적 (㎡) : 9,098						작업기간 2013.05.30 ~ 11.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 5,337.56(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.08.02
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003
	#2	폐기물보관지점-2				0.003
	#3	폐기물보관지점-3				0.002
	#4	폐기물보관지점-4				0.002
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년08월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]