석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18440				접수일		2013.06.05
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.002		백석면
	#5	부지경계선-5				0.001		백석면
	#6	부지경계선-6				0.001		백석면
	#7	작업장주변 실외				0.003		백석면
	#8	위생설비				0.005		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.005		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.004		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.004		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월05일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18491				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선-1				0.001		백석면
	#2	부지경계선-2				0.001		백석면
	#3	부지경계선-3				0.001		백석면
	#4	부지경계선-4				0.001		백석면
	#5	부지경계선-5				0.001		백석면
	#6	부지경계선-6				0		백석면
	#7	작업장주변 실외				0.002		백석면
	#8	위생설비				0.002		백석면
	#9	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#10	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#11	폐기물보관지점-3				0.003		백석면
	#12	폐기물보관지점-4				0.005		백석면
	#13	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#14	폐기물보관지점-6				0.002		백석면
	#15	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
	#16	폐기물보관지점-8				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월06일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18566				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.06
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.002		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.002		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.002		백석면
	#6	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#7	폐기물보관지점-7				0.002		백석면
	#8	폐기물보관지점-8				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월07일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18800				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.07
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.003		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.002		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#6	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#7	폐기물보관지점-7				0.002		백석면
	#8	폐기물보관지점-8				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18801				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.08
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.002		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.003		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#6	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#7	폐기물보관지점-7				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18802				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.09
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.003		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.003		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.003		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#6	폐기물보관지점-6				0.003		백석면
	#7	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18970				접수일		2013.06.11
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.10
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.004		백석면
	#2	폐기물보관지점-2				0.004		백석면
	#3	폐기물보관지점-3				0.004		백석면
	#4	폐기물보관지점-4				0.004		백석면
	#5	폐기물보관지점-5				0.003		백석면
	#6	폐기물보관지점-6				0.002		백석면
	#7	폐기물보관지점-7				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19160				접수일		2013.06.12
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.11
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19410				접수일		2013.06.13
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.004		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일		2013.06.14
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.003		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	19584				접수일		2013.06.17
제출인	상호(대표자) : (유)다모아건설						사업자등록번호
	주소 전북 군산시 금동 26-91
건 축 물	공사명 : 해망동 보금자리주택사업구역외 지장물 철거공사						위치 군산시 해망동 995-6 외 12개소
	연면적 (㎡) : 996						작업기간 2013.05.30 ~ 07.18
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 996(㎡)
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅 나경주						사업자등록번호
	주 소 군산시 신창동 49-6번지
측정 일시	2013.06.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	폐기물보관지점-1				0.002		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월 일
제출인				(유)다모아건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]