붙임 1		공동주택 안전점검표

점 검 사 항	점검결과		조치사항
	○, X	내 용(위치,상태)
◼ 구조안전성
∙ 지반상태(지반침하 이상징후 및 침하여부)
∙ 균열상태(발생유무, 유해성)
∙ 변형상태(기울기 및 바닥판 변형상태)
∙ 구조체노후화(부식, 노출, 박리 및 접합부상태)
∙ 현장과 도서 비교·확인 - 기둥, 보 등 주요구조부 철근 배근(간격 등) 상태
∙ 제진·면진 시스템 확인(내진관련 장치)
◼ 건축마감
∙ 지붕, 옥상마감(옥상 방수, 마감, 드레인 등)
∙ 외부마감(마감 및 방수, 파손 등)
∙ 내부마감(마감재 상태)
∙ 창호 및 코킹상태
◼ 관리상태
∙ 유지관리(손상보수 및 안전점검, 및 교육 여부)
∙ 방화구획 등 관리상태 - 방화구획의 방화문 또는 방화셔터 설치·개폐여부 - 도어클로저 유무 및 작동상태 - 배연설비 작동 여부
∙ 비상구, 피난로, 소방차 진입로 관리 ∙ 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
∙ 안전관리 - 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 - 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) - 기타 안전관리 실태

2021.    .    .

점검·확인자 : 관리사무소장   성명               (인)

붙임 2		공동주택 산마루측구 안전점검표

➤ 공동주택 현황

❍ 단 지 명 :                          ❍ 위    치 :

❍ 단지규모 :    층    동      세대    ❍ 준 공 일 :

❍ 측구규모 :  길이(      m), 폭(      m), 깊이(       m)

➤ 안전점검

점 검 사 항	점검결과		조치결과 또는 계획
	○, X	내 용(위치,상태)
◼ 구조안전성
∙ 세굴, 활동, 침하 발생 유무
∙ 균열, 누수, 파손 발생 여부
∙ 상부지반의 침하상태
◼ 주변시설
∙ 주변배수시설의 배수기능 유지 여부
∙ 주변배수시설의 관리상태(낙엽, 이물질 유입 등)
∙ 측구인근 공동, 싱크홀, 지반침하 발생 여부
◼ 관리상태
∙ 유지관리(손상보수 및 안전점검, 및 교육 여부)
∙ 식생물 유무
∙ 물고임 등 배수상태 불량 여부
∙ 수방자재 가용 여부 ∙ 비상연락망 비치 여부

2021.    .    .

점검·확인자 : 관리사무소장   성명               (인)