2024년 제7회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 2024년 군산시 버스승강장 디자인 심의

❍ 위치 : 신창동 60 등 15개소

❍ 규모 : 풀개방형, 개방형, 반밀폐형, 밀폐형 버스승강장 15EA

▢ 심의결과 : 조건부의결

【조건사항】

∙ 군산시 버스승강장 디자인의 통일성 필요

∙ 승강장 사인물, 그래픽 위치, 노선도 등 통일성 요구

∙ 각관 100*100*3.2T 적용

∙ 완전개방형인 경우 빗물유입저감방안 필요

∙ 강화유리 시트지 부착 시 사양 정확히 해서 색상표기

∙ 사용자를 배려한 디자인 제시

- 고령화에 따른 사인물의 시인성, 가독성, 벤치 유무 등

- 나무벤치의 경우 유지관리 문제 발생가능성 고려

※ 군산대학교 이원범 위원 변경내용 우선 검토 후 전체위원 확인받을 것