2020년 9월 경관위원회 개최결과

▢ 개   요

❍ 안    건: 꼬꼬마 양배추 저온 유통센터 신축공사 외 2건

❍ 의견조회: 2020. 9. 17.~9. 23. (서면심의)

❍ 심의위원: 경관위원회 위원

▢ 심의결과

안건 번호	안 건 명	신 청 자	자문결과
1	꼬꼬마 양배추 저온 유통센터 신축	주택행정과	원안의결
2	군산항 7부두 임항창고 증축공사	군산지방해양수산청	원안의결
3	조촌동 913-2 단독주택 신축공사	(민간건축물)	조건부의결

▢ 주요내용

안 건	주요 내용
군산시 농업인 공동이용 식품제조시설 신축공사	【권고사항】 ❍ 물품 상하차를 위한 도크 검토 ❍ 입면에 표기된 색상의 판넬이 실제로 생산 가능한지 검토 ❍ 지붕면적 대비 수직·수평 홈통 크기 재확인 ❍ 입면이미지가 취약하므로 주출입구를 포함한 1층 출입구 3개소의 캐노피 판넬의 색상을 활용한 강조색 적용 검토
군산항 7부두 임항창고 증축공사	【권고사항】 ❍ 추후 태양광 패설 설치는 건축물과 일체화 되도록 지붕디자인 고려 ❍ 태양광패널은 미관과 풍하중을 고려하여 지붕면에 평행하게 설치 ❍ 기존 창고와 비교해 보면 이질감이 느껴지므로 기존과 유사한 구조를 채택하여 형태적 동질감 확보 검토 ❍ 지붕판넬의 채도를 2이하로 낮출 필요가 있음
조촌동 913-2 단독주택 신축공사	【조건사항】 ❍ 배면과 입면에서 물매가 다른 2개의 지붕이 겹쳐보이는 것은 어색하므로 물매를 맞추는 방안 검토 ❍ 창호의 상인방을 돌출하도록 권장 ❍ 좌측과 우측의 꺾어진 홈통이 일직선으로 시공되도록 수정 【권고사항】 ❍ 배면과 입면에서 물매가 다른 2개의 지붕이 겹쳐보이는 것은 어색하므로 물매를 맞추는 방안 검토 ❍ 평지붕의 1/2 이상 녹화 검토 ❍ 1층에서 3층까지 동일한 마감을 적용하여 지루한 느낌을 주므로 저층부의 차별화된 마감 또는 층간 몰딩을 적용하는 방안 검토 ❍ 1층 필로티 부분에 벽을 형성한 부분은 구조적으로 반드시 필요한 부분이 아니라면 오픈하는 것이 바람직함

▢ 참석자 명단

분야	소 속	성 명	주 요 경 력	비 고
건축	군산대학교	문창호	- 군산대학교 건축과 교수	위원장
	두산건축	이두필	- 두산건축사 대표
	전주 비전대학교	송상훤	- 전주비전대학교 건축과 교수
경관	우석대학교	최승희	- 우석대학교 건축학과 교수
디자인	군산대학교	한세민	- 군산대학교 공간디자인 융합기술학과 교수