	꿩사의 설계와 시설
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	기관 : 축산기술연구소 축산기술부
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	1. 위치선정 
  일광을 많이 받을 수 있는 방향과 바람을 막을 수 있는 지형(동남동, 정남, 남동향)으로 배수가 잘되고, 경사가 약간 있는 곳으로서 진흙땅 보다 모래 자갈, 진흙이 골고루 섞여있는 사질양토가 좋다. 
  또한 여름철에 무더위를 피할 수 있는 나무그늘이 있고, 물(자연수)을 끌어쓰기 쉬운 자연적인 곳이나 도로에서 가깝고 전기시설을 하기에 유리한 조건을 지닌 곳이 가장 이상적이다. 

2. 사육사의 설계 
  재료의 선택은 사육장의 수명과 밀접한 관계가 있으므로 장기적으로 꿩을 사육할 경우 견고하고, 내구성이 강한 재료를 사용하는 것이 바람직하다. 
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그림 1. 꿩사육사모식도

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	가. 하우스대와 목재 
  하우스대는 꿩사육장 침실부의 골재로 사용되며, 하우스대의 대용품으로는 목재와 조립식 앵글이 있는데 종조수(種鳥數)에 따른 사육장의 크기에 적합한 재료를 선택하여야 한다. 
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그림 2. 하우스대 설치요령 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 비닐포장 및 보온덮개 
  비닐포장은 침실의 덮개로 사용하기 때문에 두껍고 질긴 것을 사용하고, 비닐은 햇볕에 약하므로 수명연장, 보온유지 및 햇볕을 막을 수 있는 보온덮개를 씌운다.
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그림 3. 비닐 및 보온덮개 설치

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 기둥 
  기둥의 재료로는 시멘트, 앵글, 철파이프, 목재 등 여러가지가 있으나 꿩이 기둥에 부딪칠 경우 충격에 의한 폐사나 불구가 될 경우가 있으므로 충격을 최대한 줄일 수 있는 재료를 선택한다. 

라. 철망 
  코팅이 되어 있는 철망이 좋으며, 굵은 철사망은 꿩이 부딪칠 경우 가느다란 철사망 보다 좋지 않다. 

마. 그물망 
  그물망은 선택할 때는 가격이 비싸더라도 햇볕에 강한 골프망을 선택하는 것이 좋다. 단, 그물망은 윗쪽에 설치한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 운동장 
  운동장을 설치하면 꿩이 햇볕을 쪼이고, 활동하며, 모이를 찾는 습성에 따라 흙속의 무기질을 먹기도 해 좋다. 따라서 운동장과 침실의 비율은 3:1로 하고 운동장 둘레는 철망으로 한다. 운동장 주위에 나무가 있으면 더위를 피할 수 있다. 

4. 급수시설 
  모이통, 물그릇 등 그밖의 여러가지 기구는 닭의 경우와 같으나 소형 자동급수기를 설치 이용하는 것이 바람직하므로 소형 반자동 모이통을 설치하여 이용하는데 흐르는 물을 이용한 개폐식 급수기가 더욱 좋다. 
  소형 반자동모이통은 돼지사료통을 개조하여 설계된 것으로 야외에서 지붕설치가 되어 있지 않은 곳에서 이 모이통을 설치해 주면 좋다. 
  또한 망으로 된 사육사에서도 이것을 설치해 주면 밖에서 사료를 공급해 줄 수 있으므로 노동력 절감시킬 수 있다. 문을 자주 열었다 닫았다 하면 놀래므로 놀램방지에도 도움이 된다. 

5. 기타 꿩사 설계시 주의 사항 
  운동장 천장 높이는 될 수 있는한 2m(120~200cm)를 넘지 않게 하고, 사육장 및 운동장 둘레 철조망은 땅속 30cm정도 깊게 묻어 외부로부터 침입하는 동물의 피해를 막는다. 그리고 운동장 가장자리 둘레는 천막비닐을 지면으로부터 50~70cm 높이로 쳐준다(봄철 산란시 놀램방지). 
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그림 4. 소형반자동 모이통
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