석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일
제출인	상호(대표자) (유한) 제일이앤씨						사업자등록번호
	주소 군산시 산북동 1213-2 (전화번호: )
건 축 물	건물명 공군제38전대 12-8-3						위치 군산시 옥서면 선연리 426
	연면적4(㎡) 784.14(㎡)						작업기간 2012.07.29
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 석면 텍스타일 : 784.14(㎡)
측정기관	대표자 (유한) 돌솜석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 여의동 530-2
측정 일시	2012.07.29
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	ds7-29-#1	부지경계선①				0.004		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#2	부지경계선②				0.004		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#3	부지경계선③				0.003		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#4	부지경계선④				0.003		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#5	위생설비 입구				0.005		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#6	음압기공기반출구				0.006		백석면(chrysotile)
	ds7-29-#7	폐기물반출구				0.007		백석면(chrysotile)
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년08월 일
제출인				(유한)제일이앤씨 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]