석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호					접수일
제출인	상호(대표자) (유) 운봉건설						사업자등록번호
	주소 군산시 전주시 완산구 삼천동 2가 254-6 (전화번호: )
건 축 물	건물명 옥봉초 석면해체·제거 감리용역						위치 군산시 옥서면 옥봉리 88
	연면적4(㎡) 1,444.4(㎡)						작업기간 2012.08.02 ~ 08.08
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 석면 텍스타일,화장실 칸막이 : 1,444.4(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쎔석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 대학로 491
측정 일시	2012.08.03 ~ 08.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	#1	부지경계선				-		불검출
	#2	부지경계선				-		불검출
	#3	부지경계선				-		불검출
	#4	부지경계선				-		불검출
	#1	폐기물반출구				-		불검출
	#1	위생설비입구				-		불검출
	#1	음압기				-		불검출
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년08월 06일
제출인				(유) 운봉건건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]