석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	7920				접수일		2012.10.08
제출인	상호(대표자) 은진산업(주)						사업자등록번호
	주소 고창군 고수면 예지리 467-2 (전화번호: )
건 축 물	건물명 월명중학교 지정폐기물 철거공사 수선공사						위치 군산시 소룡동 1526
	연면적4(㎡) 1,284.64(㎡)						작업기간 2012.10.05 ~ 10.15
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 천장재 : 1,178.17(㎡),벽재106.47(㎡)
측정기관	대표자 (주)아쎔석면환경연구원						사업자등록번호
	주 소 군산시 미룡동 440-1 파스텔로오피스텔 209
측정 일시	2012.10.05
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	1	부지경계선1				0.0008		기준치 미만
	2	부지경계선2				0.0012		기준치 미만
	3	부지경계선3				0.0010		기준치 미만
	4	부지경계선4				0.0008		기준치 미만
	5	작업장주변				0.0020		기준치 미만
	6	위생설비입구				0.0022		기준치 미만
	7	음압기공기배출구				0.0011		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년10월08일
제출인				은진산업(주) (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]