석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6364				접수일		2012.09.25
제출인	상호(대표자) (유) 초원석면 환경						사업자등록번호
	주소 전주시 덕진구 진북동 288-4 (전화번호: )
건 축 물	건물명 세경아파트 상가 수선공사						위치 군산시 나운동 155-0
	연면적4(㎡) 1,785.61(㎡)						작업기간 2012.09.24 ~ 09.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 천장재 : 1,785.61(㎡)
측정기관	대표자 푸른환경연구소(주)						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 진북동 290-2
측정 일시	2012.09.24
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				0.0002		기준치 이하
	A-2	부지경계선				0.0002		기준치 이하
	A-3	부지경계선				0.0002		기준치 이하
	A-4	부지경계선				0.0002		기준치 이하
	A-5	위생설비 입구				0.0006		기준치 이하
	A-6	작업장주변(실내)				0.00605		기준치 이하
	A-7	음압기 구				0.0004		기준치 이하
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년09월25일
제출인				(유)초원석면환경 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]