석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	14323				접수일		2012.11.15
제출인	상호(대표자) (유)비전건설						사업자등록번호 402-81-82930
	주소 전북 군산시 조촌동 878-5 2층 (전화번호: 063-245-4356 )
건 축 물	건물명 : 성모양로원						위치 군산시 서수면 축동리 310
	연면적(㎡) :1389.9						작업기간 2012.11.12 ~ 11.13
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 584.72(㎡)
측정기관	대표자 (유)기현환경컨설팅 소병훈						사업자등록번호 402-81-84428
	주 소 전주시 완산구 삼천동1가 675번지
측정 일시	2012.11.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	1	부지경계선				0.001		기준치 미만
	2	부지경계선				0.001		기준치 미만
	3	부지경계선				0.002		기준치 미만
	4	부지경계선				0.001		기준치 미만
	5	위생설비입구				0.004		기준치 미만
	6	폐기물 반출구_1층현관				0.003		기준치 미만
	7	음압기 공기 배출구				0.003		기준치 미만
	8	작업장 주변(실내)_2층				0.002		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2012년 11월 일
제출인				(유)건설기계 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]