석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2223				접수일		2013.01.18
제출인	상호(대표자) : 다윗에너지						사업자등록번호
	주소 전북 장수군 번암면 노단리 1077번지 3호 (전화번호 : 063-272-1002)
건 축 물	건물명 : 월명중학교						위치 군산시 소룡동 1526번지
	연면적 (㎡) : 1,972						작업기간 2013.01.12 ~ 01.14
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 천장재 657.6(㎡)
측정기관	대표자 푸른환경연구소(주)						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 진북동 290-2번지 (063-254-4009)
측정 일시	2013.01.12
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-2	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-3	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-4	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-5	위생설비 입구				0.0043		기준치 미만
	A-6	음압기 공기배출구				0.0037		기준치 미만
	A-7	폐기물 반출구				0.0031		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월12일
제출인				다윗에너지 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2223				접수일		2013.01.18
제출인	상호(대표자) : 다윗에너지						사업자등록번호
	주소 전북 장수군 번암면 노단리 1077번지 3호 (전화번호 : 063-272-1002)
건 축 물	건물명 : 월명중학교						위치 군산시 소룡동 1526번지
	연면적 (㎡) : 1,972						작업기간 2013.01.12 ~ 01.14
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 천장재 657.6(㎡)
측정기관	대표자 푸른환경연구소(주)						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 진북동 290-2번지 (063-254-4009)
측정 일시	2013.01.13
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-6	음압기 공기배출구				0.0037		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월13일
제출인				다윗에너지 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	2223				접수일		2013.01.18
제출인	상호(대표자) : 다윗에너지						사업자등록번호
	주소 전북 장수군 번암면 노단리 1077번지 3호 (전화번호 : 063-272-1002)
건 축 물	건물명 : 월명중학교						위치 군산시 소룡동 1526번지
	연면적 (㎡) : 1,972						작업기간 2013.01.12 ~ 01.14
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 천장재 657.6(㎡)
측정기관	대표자 푸른환경연구소(주)						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 진북동 290-2번지 (063-254-4009)
측정 일시	2013.01.14
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검 출석면
	A-1	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-2	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-3	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-4	부지경계선				0.0002		기준치 미만
	A-5	위생설비 입구				0.0037		기준치 미만
	A-6	음압기 공기배출구				0.0043		기준치 미만
	A-7	폐기물 반출구				0.0031		기준치 미만
	A-8-1	폐기물 보관지점				0.0025		기준치 미만
	A-8-2	폐기물 보관지점				0.0031		기준치 미만
측정 지점 위치(도식도)
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년01월14일
제출인				다윗에너지 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]