석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6503				접수일		2013.02.25
제출인	상호(대표자) : (유)케이에스환경건설						사업자등록번호
	주소 : 군산시 산북동 1492 (전화번호 : 063-464-8728)
건 축 물	공사명 : 월명동 우수저류조 설치공사중 철거						위치 : 군산시 중앙로1가 10-1번지 외
	연면적 (㎡) : 1,300㎥						작업기간 2013.02.14 ~ 2013.02.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,259.03㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅						사업자등록번호
	주 소 : 군산시 신창동 49-6
측정 일시	2013.02.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.001		백석면
	#2	부지경계선				0.001		〃
	#3	부지경계선				0.001		〃
	#4	부지경계선				0.001		〃
	#5	위생설비				0.005		〃
	#6	폐기물 보관지점				0.003		〃
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년 02월 21일
제출인				(유)케이에스환경건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6503				접수일		2013.02.25
제출인	상호(대표자) : (유)케이에스환경건설						사업자등록번호
	주소 : 군산시 산북동 1492 (전화번호 : 063-464-8728)
건 축 물	공사명 : 월명동 우수저류조 설치공사중 철거						위치 : 군산시 중앙로1가 10-1번지 외
	연면적 (㎡) : 1,300㎥						작업기간 2013.02.14 ~ 2013.02.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,259.03㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅						사업자등록번호
	주 소 : 군산시 신창동 49-6
측정 일시	2013.02.22
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.001		백석면
	#2	부지경계선				0.001		〃
	#3	부지경계선				0.001		〃
	#4	부지경계선				0.001		〃
	#5	위생설비				0.004		〃
	#6	폐기물 보관지점-1				0.004		〃
	#7	폐기물 보관지점-2				0.004		〃
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년 02월 22일
제출인				(유)케이에스환경건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	6503				접수일		2013.02.25
제출인	상호(대표자) : (유)케이에스환경건설						사업자등록번호
	주소 : 군산시 산북동 1492 (전화번호 : 063-464-8728)
건 축 물	공사명 : 월명동 우수저류조 설치공사중 철거						위치 : 군산시 중앙로1가 10-1번지 외
	연면적 (㎡) : 1,300㎥						작업기간 2013.02.14 ~ 2013.02.28
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,259.03㎡
측정기관	대표자 (주)진포환경컨설팅						사업자등록번호
	주 소 : 군산시 신창동 49-6
측정 일시	2013.02.23
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.001		백석면
	#2	부지경계선				0.001		〃
	#3	부지경계선				0.001		〃
	#4	부지경계선				0.001		〃
	#5	위생설비				0.004		〃
	#6	폐기물 보관지점-1				0.005		〃
	#7	폐기물 보관지점-2				0.004		〃
	#8	폐기물 보관지점-3				0.005		〃
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년 02월 23일
제출인				(유)케이에스환경건설 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]