석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	16601				접수일		2013.05.21
제출인	상호(대표자) : 가원철거산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 완산구 거마중앙로 14 (삼천동1가)
건 축 물	건물명 : 정부양곡보관창고						위치 군산시 대야면 산월리 369-1
	연면적 (㎡) : 1,928						작업기간 2013.05.20 ~ 05.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,982(㎡)
측정기관	대표자 (유)돌솜석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 여의동 530-2
측정 일시	2013.05.20
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.003		백석면
	#2	부지경계선				0.002		백석면
	#3	부지경계선				0.002		백석면
	#4	부지경계선				0.003		백석면
	#5	위생시설 주변				0.004		백석면
	#6	작업장 외				0.003		백석면
	#7	폐기물 반출구				0.004		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년05월21일
제출인				가원철거산업 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	17122				접수일		2013.05.24
제출인	상호(대표자) : 가원철거산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 완산구 거마중앙로 14 (삼천동1가)
건 축 물	건물명 : 정부양곡보관창고						위치 군산시 대야면 산월리 369-1
	연면적 (㎡) : 1,928						작업기간 2013.05.20 ~ 05.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,982(㎡)
측정기관	대표자 (유)돌솜석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 여의동 530-2
측정 일시	2013.05.21
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.002		백석면
	#2	부지경계선				0.002		백석면
	#3	부지경계선				0.003		백석면
	#4	부지경계선				0.002		백석면
	#5	위생시설 주변				0.003		백석면
	#6	작업장 외				0.003		백석면
	#7	폐기물 반출구				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년05월22일
제출인				가원철거산업 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
접수번호	18557				접수일		2013.06.07
제출인	상호(대표자) : 가원철거산업						사업자등록번호
	주소 전북 전주시 완산구 거마중앙로 14 (삼천동1가)
건 축 물	건물명 : 정부양곡보관창고						위치 군산시 대야면 산월리 369-1
	연면적 (㎡) : 1,928						작업기간 2013.05.20 ~ 05.31
	석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] : 1,982(㎡)
측정기관	대표자 (유)돌솜석면연구소						사업자등록번호
	주 소 전주시 덕진구 여의동 530-2
측정 일시	2013.06.04
측정 결과	시료번호	측정 지점				측정 결과(f/cc)		검출석면
	#1	부지경계선				0.003		백석면
	#2	부지경계선				0.003		백석면
	#3	부지경계선				0.004		백석면
	#4	부지경계선				0.003		백석면
	#5	위생시설 주변				0.004		백석면
	#6	작업장 외				0.002		백석면
	#7	폐기물 반출구				0.005		백석면
측정 지점 위치(도식도)
붙임
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.
2013년06월07일
제출인				가원철거산업 (서명 또는 인)
군산시장			귀하
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본									수수료 없 음
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]